**MIXFOOT mengkraan met onmiddellijke sluiting**

Met voetbediening

Vloermontage , Bicone moer Ø 14

Referentie: **739000**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafelmengkraan met voetbediening:

Onmiddellijke automatische sluiting.

Opklapbaar pedaal voor gemakkelijk onderhoud van de vloer.

Hoogte pedaal regelbaar.

Bevestiging met 4 schroeven.

Filters.

Vooraf ingestelde menging regelbaar: half open koud water, volledig open gemengd water bij het volledig indrukken van het pedaal (contact met de vloer).

Vloermontage met bicone moer Ø 14.

30 jaar garantie.