**TEMPOGENOU zelfsluitende kraan**

Met kniebediening

Recht model

Referentie: **735400**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel met kniebediening:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Verstevigde bedieningshendel.

Verstevigde muurrozet in messing met 4 rvs schroeven.

Voeding met koud of voorgemengd water.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Recht model voor toevoer in lijn.

30 jaar garantie.