**Opklapbare greep, glanzend rvs, L. 900 mm**

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish

Ø 32

Referentie: **510171P**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare muursteun Ø 32 voor mindervaliden.

Handreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.

In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.

Afmetingen: 900 x 230 x 105 mm.

Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik Ø 32.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.