**Dubbele kledinghaak in glanzend rvs**

Rvs 304 glanzend gepolijst

Referentie: **4042P**

Beschrijving voor bestektekst

Dubbele kledinghaak.

Handdoekhaak wandmodel.

Kapstok met 2 haken in glanzend gepolijst bacteriostatisch rvs 304.

Verborgen bevestigingen.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Afmetingen: Ø 62 x 55 x 95 mm.

30 jaar garantie.