**SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Demonteerbare mechanische mengkraan H.95 L.120, hygiënische hendel

Zonder stopkraantjes

Referentie: **28211LEP**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.

Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.

Eéngatsmengkraan met rechte uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische straalbreker.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.

Zonder trekplug en afvoer.

Met PEX slangen F3/8".

Filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.