**BOB wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - Met verborgen afvoer

Zonder kraangat

Referentie: **120130**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Sober en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen sifon.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1" 1/2 en hevel.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3411130000]