**Staand toilet 700 P**

RVS 304 mat gepolijst - Voor personen met beperkte mobiliteit

Referentie: **110700**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand toilet, 360 x 480 x 700 mm.

Verlengd model 700 mm voor een beter comfort voor personen met beperkte mobiliteit.

Elegant en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond

voor een gemakkelijke reiniging.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.

Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met anti-diefstal schroeven TORX.

CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 15 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0110070001]