**PMR douchetub voor inbouw**

800 x 800 mm

Referentie: **150500**

 Beschrijving voor bestektekst

In te bouwen douchetub, 800 x 800 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit: extra platte bak.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Hellend vlak.

Geleverd met afvoerplug 1"1/2.

Antislip bodem.

CE markering. Conform de norm EN 14527.

Gewicht: 8,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0513050000]