**Uitgietbak wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **180170**

Beschrijving voor bestektekst

Uitgietbak te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging.

Scharnierende rvs rooster voor het dragen van een emmer.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht: 5,1 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0711170000]