**Toiletrolhouder of houder reserve rol**

Voor rol

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **510083S**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder of houder reserve rol.

Installatie horizontaal voor standaard gebruik of verticaal als reserveclosetrolhouder.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.