**COMMISSARIAT vandaalbestendig handwasbakje voor inbouw**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **160330**

 Beschrijving voor bestektekst

In te bouwen handwasbakje voor installatie door de muur met technische ruimte.

Binnenmaten van de kom: 290 x 290 x 350 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 2 mm.

Afgeronde vorm.

Uitermate geschikt voor gebruik in gevangenissen, politieposten…

Vandaalbestendig: toevoer en afvoer niet toegankelijk voor de gebruiker.

Geleverd zonder kraan. Aanbevolen elektronische kraan: 447100.

Gewicht: 12,5 kg.

30 jaar garantie.