**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch elektronisch op batterijen, comfort 10 l/min

Achteraansluiting, vaste douchekop, RVS

Referentie: **792413CF**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:

RVS paneel groot model voor opbouw muurbevestiging.

Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stroomtoevoer via 223 223 CR-P2 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 sec.

Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 10 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen M1/2".

Elektronisch douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.