**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan**

Op netspanning (via inbouw aansluiting)

Inbouw, L. 160 , Elektronica geïntegreerd

Referentie: **493400**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs L.160 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Stopkraantjes.

Te bevestigen op de muur.

Toevoeren ingebouw 1/2”.

Boven- of onderaansluiting.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.