**MINI BAILA wastafel muurmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **121180**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Een decoratief element.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 1 mm.

Mat gepolijste afwerking.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 jaar garantie.