**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir**

Elektronische kraan op netspanning

Referentie: **543100**

Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem met elektronische urinoirspoeler:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.

Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.

Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.

Afvoermof met dichtingsring Ø 50.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Geschikt voor volle muren van 40 tot 190 mm.

30 jaar garantie.

Uitgerust met een TEMPOMATIC elektronische urinoirspoeler M1/2":

Stroomtoevoer op netspanning, elektronische sturing 12 V met

elektroventiel, filter en stopkraan.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Detectieafstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.

Voorzie een transformator 230/12 V.

Activatie na 3 seconden aanwezigheid.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.

Zelfsluiting na ~3 seconden, regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:

voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Technische eigenschappen: zie TEMPOMATIC urinoir ref. 428200.