**TEMPOMATIC 4 urinoirkraan**

Elektronisch met geïntegreerde batterij

Haaks, spoelpijp, voor DELTACÉRAM urinoir

Referentie: **479415**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische urinoirspoeler met geïntegreerde batterij voor opbouw:

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij geïntegreerd.

Installatie in opbouw.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 seconden aanwezigheid.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).

Massamodus (exclusiviteit DELABIE):

- korte spoeling na elke gebruiker,

- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:

voorkomt leegstand van de hevel.

Compatibel met regenwater.

Debiet 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Monoblok lichaam in verchroomd metaal.

Aansluiting M1/2".

Haaks voor ingebouwde aansluiting in de muur met spoelpijp.

Voor DELABIE DELTACÉRAM urinoir.

Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Ideaal voor renovatie:

Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan.