**TEMPOFLUX urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~3 seconden. Voor standaard urinoir Ø 35.

Haaks , soepele bediening

Referentie: **778754**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting ingesteld op ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec.

Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling

geïntegreerd in de rozet (patent).

Compatibel met regenwater.

Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II).

Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".

Met verchroomde spoelpijp met sprong van 30 mm en dichtingsring Ø 35.

Haaks voor ingebouwde toevoer.

Aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.