**PLEIN AIR buitendouche**

Zelfsluitend, 1 douche en 1 voetdouche

Geanodiseerd aluminium, klaar voor plaatsing

Referentie: **717511**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende buitendouche:

Kant-en-klare buitendouche in geanodiseerd aluminium.

Uitgerust met een douche en een voetdouche.

Onderaansluiting met rechte stopkraan F3/4".

Zelfsluitende TEMPOSOFT 2 kranen voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~15 seconden voor de douche en na ~3 seconden voor de voetdouche.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Voetdouche in rvs met debiet van 3 l/min bij 3 bar.

Filters.

Met inspectieluik voor toegang tot afsluitkraan.

Eenvoudig te demonteren en af te schermen voor de winterperiode.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.