**BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan**

Op netspanning, H. 110 mm

Standaard mengsleutel, uitloop gladde binnenkant

Referentie: **378MCHB**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in mat zwart op blad:

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling

(ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in messing verchroomd.

Uitvoering in mat zwart chroom.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud

(beperkt bacteriegroei).

Temperatuurregeling op de zijkant van de mengkraan,

met regelbare temperatuurbegrenzing en standaard mengsleutel.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.