**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan 2 bedieningen**

Anti-blokkeerveiligheid (AB)

TC, M1/2"

Referentie: **748210**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelkraan met technische ruimte:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

2 bedieningen: 1 drukknop voor gemengd water en 1 drukknop

voor koud water.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd metaal M1/2".

Bedieningen ≤ 200 mm, uitloop ≤ 230 mm.

Vlakke drukknop met veilige vormgeving.

Anti-rotatiepen en contramoer.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop

niet ingedrukt blijft.

30 jaar garantie.