**TEMPOSTOP urinoirkraan**

Zelfsluiting na 3 seconden

Door-de-muur bevestiging 200 mm

Referentie: **777110**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor installatie door de muur

met technische ruimte:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Voor wand ≤ 200 mm.

Compatibel met regenwater.

Zelfsluiting na ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in metaal verchroomd M1/2".

Voetstuk van drukknop met anti-rotatiepen.

Verbindingsstuk in massief messing.

Inkortbare draadstang.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 777200]