**Jumbo toiletrolhouder - 400 m**

Closetrolhouder

Mat gepolijst RVS 304

Referentie: **510910S**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Jumborolhouder, groot model voor rol van 400 m.

Closetrolhouder in mat gepolijst RVS 304.

Scharnierend deksel voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Afmetingen: Ø 310, diepte 132 mm.

30 jaar garantie.