**SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan**

Thermostatische tweegreepsmengkraan

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **H9768BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 43°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.