**TEMPOMATIC MIX 5 elektronische wastafelmengkraan**

Op batterijen

Elektronica geïntegreerd

Referentie: **499106**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.