**SECURITHERM doucheset**

Thermostatisch elektronisch, set 2/2

Ingebouw in waterdichte inbouwdoos

Referentie: **792459**

 Beschrijving voor bestektekst

Ingebouwde thermostatische elektronische doucheset, set 2/2 :

Vandaalbestendige bedieningsplaat in mat gepolijst rvs 195 x 220 mm.

SECURITHERM 3/4" thermostatische douchemengkraan.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Regelbare temperatuur van 32 tot 40°C, vooringesteld op 38°C.

Stroomtoevoer via 223 CR-P2 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door

detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen, stopkranen M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in Bayblend® verchroomd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 792BOX.