**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir**

Voorwandsysteem in staal voor urinoir Ø35

Voor opbouw

Referentie: **543000**

 Beschrijving voor bestektekst

Voorwandsysteem voor urinoir Ø35, set 1/2 :

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering.

Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen.

Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm.

Afvoermof met dichtingsring Ø 50 en spoelpijp met dichtingsring Ø 35.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm.

Geleverd met inbouwdoos.

Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken.

30 jaar garantie.

Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010, 430020 ou 430030.