**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir**

Voor elektronische urinoirkranen

Op batterijen

Referentie: **430PBOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor elektronische urinoirkraan, set 1/2:

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net zonder gevoelig onderdeel, en verbindingsstukken.

Aansluiting met dichtingsring Ø 35 (voor standaard urinoirs) of met messing aansluiting 1/2" (voor urinoirs met toevoer via flexibel).

Te combineren met de spoelpijpen referenties 752430 of 757430.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 430006, 430016, 430026 of 430036.