**TEMPOSOFT douchepaneel**

Zelfsluitend, Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels

Vaste hoofddouche, aluminium

Referentie: **749310**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchepaneel:

Paneel in geanodiseerd aluminium voor opbouw muurbevestiging

TEMPOSOFT zelfsluitende douchekraan voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water.

Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels.

Verborgen bevestigingen.

Filter.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.