**Barre de maintien rabattable avec béquille Inox satiné, L. 650 mm**

Inox poli satiné UltraSatin

Ø 32

Référence: **510162S**

Descriptif CCTP

Barre de maintien rabattable Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui pour WC ou pour douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée.

Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Barre rabattable en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d’épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 800 x 105 mm.

Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.