**Mitigeur de douche mécanique Securitouch**

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Avec raccords excentrés STOP/CHECK

Référence: **2739**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.

Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d’eau.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur certifié NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.