**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM**

Mitigeur thermostatique séquentiel sans clapet antiretour

Avec raccords STOP/CHECK

Référence: **H9630HYG**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM avec dispositif autovidable.

• Mitigeur à cartouche thermostatique séquentielle antitartre :

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.

Sortie de douche basse M1/2".

Mitigeur mural avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

• Pommeau de douche (réf. 813) avec flexible (réf. 836T3) et support mural inclinable chromé (réf. 845).

• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et du pommeau de douche (réf. 880).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.