**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4**

Piles intégrées

Mural L.190, Électronique intégrée

Référence: **443506**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique mural :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en inox chromé L.190 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinet d'arrêt.

Fixation murale.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.