**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2**

À levier

Référence: **702400**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo sur vasque à levier :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox.

Commande par levier (déclenchement souple).

Garantie 30 ans.