**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Encastré, rosace Inox Ø 130

Référence: **749128**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé encastrable :

Robinet temporisé TEMPOSTOP F1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Installation encastrable.

Rosace en Inox Ø 130.

Profondeur d'encastrement réglable de 25 à 40 mm.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps et bouton en laiton chromé.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).