**Limiteurs de débit**

10 l/min ± 10 %

Référence: **927015.5P**

Descriptif CCTP

Limiteur de débit.

FM1/2".

Recommandé pour les inverseurs bain-douche automatiques.

Crée une contre pression qui maintient la position douche en cas de faible pression.

10 l/min ± 10 % à 3 bar.

Livré par 5 pièces.

Garantie 30 ans.