**Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT**

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C

Corps en laiton nickelé, 1 à 11 postes, M3/4"

Référence: **733020**

Descriptif CCTP

Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée de 30 à 60 °C :

Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou eau chaude.

Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l’installateur.

Corps en laiton.

Filtres et clapets antiretour.

Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.

Choc thermique possible.

M3/4".

Entraxe : 40 mm.

Garantie 30 ans.