**Kit pour chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Kit de chasse directe temporisée WC

Apparent, avec robinet d'arrêt droit, Temporisé

Référence: **760004**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Pour cuvette traditionnelle.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume droit F1" en laiton chromé.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

Nez de jonction Ø 32/55 à bride.

Tube de chasse en Inox poli brillant coudé Ø 32 avec écrou et collier.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 30 ans.