**Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Robinet de chasse directe temporisée WC

Apparent

Référence: **760000**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

A bouton-poussoir.

Alimentation en ligne M1"1/4.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 30 ans.