**Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min**

Bec orientable par-dessus L.200 H.195

Référence: **5640T2**

Descriptif CCTP

Mélangeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H.195 L.200.

Brise-jet étoile.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 45 l/min à 3 bar.

Plein débit en 1/4 de tour.

Bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 30 ans.