**Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min**

Bec orientable par-dessus L.300 H.290

Référence: **G66453**

Descriptif CCTP

Mélangeur de cuisine professionnelle monotrou sur gorge.

Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.290 L.300.

Bec à intérieur lisse avec brise-jet étoile.

Têtes à clapet hors d’eau avec croisillons.

Débit 45 l/min à 3 bar.

Corps et bec en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8".

Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou garanti 30 ans.