**Mitigeur bain-douche mural**

Mitigeur mécanique, manette ajourée

Avec raccords standards

Référence: **2252S**

Descriptif CCTP

Mitigeur bain-douche mécanique.

Cartouche céramique Ø 40 et butée de température maximale préréglée.

Inverseur automatique à blocage basse pression maintenant la position douche même en cas de débit insuffisant.

Commande par manette haute ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Corps en laiton chromé.

Mitigeur livré avec raccords standards M1/2" M3/4".

Garantie 30 ans.