**Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3**

Temporisé monocommande

Apparent, pommeau TONIC JET, mitigeur

Référence: **794450**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".

Installation murale en applique.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation à ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort.

Pommeau de douche TONIC JET chromé et inviolable.

Laiton chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.