**Stalle d'urinoir LP**

Inox 304 poli satiné - L. 600 mm - À poser

Référence: **130300**

Descriptif CCTP

Stalle d'urinoir à poser, 600 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par l’arrière.

Livré avec une buse de rinçage en Inox et un flexible.

Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec par poste, soit 0,3 litre par utilisation.

Écoulement au centre.

Vidage 1"1/2. Livrée avec bonde avec siphon intégré (réf. 785000).

Installation et maintenance facilitées par des trappes de visite avec vis antivol TORX.

Poids : 15,2 kg.

Garantie 30 ans.