**Déversoir à poser**

Inox 304 poli satiné

Référence: **180150**

Descriptif CCTP

Vidoir à poser au sol.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1 mm.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Hauteur des pieds réglables jusqu’à 40 mm.

Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.

Grille porte-seau articulée en Inox.

Poids : 10,6 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0710150000]