**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC**

Secteur

Bec à intérieur lisse

Référence: **398015**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique sur vasque :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.