

Urinoir sans eau FINO WF
Inox 304 poli satiné


Référence: 135010


Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans eau. 

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. 

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. 

Épaisseur Inox : 1,2 mm. 

Évacuation d’eau horizontale. 

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. 

Vidage 1"1/2. 

Livré avec une membrane anti-odeurs en silicone. 

Livré avec fixations. 

Poids : 3,5 kg.

Garantie 30 ans.
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