**Draaiende muurhouder voor automatische haspel**

Rvs 304

Referentie: **5679**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaiende muursteun in rvs 304.

Kan 40° draaien, zowel links als rechts.

Kan geblokkeerd worden op 0° door de schroef vast te draaien.

30 jaar garantie.