**Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle Be-Line®**

Modèle à fixer avec blocage antivol

Inox 304 époxy blanc mat

Référence: **4051MW**

Descriptif CCTP

Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle, de la gamme Be-Line®.

Modèle fort de porte-balai avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc mat.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle et du couvercle par système d’autocentrage.

Épaisseur inox : corps 1 mm.

Dimensions : Ø 90 x 410 mm.

Garantie 30 ans.