**Douchetablet voor greep antraciet grijs**

Referentie: **511922C**

Beschrijving voor bestektekst

Douchetablet voor greep, in antraciet grijs.

Douchetablet wordt tegen de muur en op de Be-Line®-greep geplaatst.

Antidiefstal bevestigingssysteem.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.

2 haakjes voor washandjes.

30 jaar garantie.