**Tablette porte-savon pour barre de douche, anthracite métallisé**

Référence: **511922C**

Descriptif CCTP

Tablette porte-savon anthracite métallisé pour barre de douche.

Se pose contre le mur, sur la barre.

Blocage antivol.

Tablette de douche porte-savon design pour barre de maintien Be-Line®.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.

2 crochets porte-gants.

Garantie 30 ans.